**一车操作流程**

2019.2

1、打开遥控器，使两个开关处于中间位置；

2、打开风机电源，等待风机初始化完成发出“滴滴”声音；

3、使用无线开关打开24V电源，等待电调初始化完成；

4、打开小电源；

5、云台转动代表定位模块初始化完成，此时车进入遥控测试模式，不要掰摇杆；

6、遥控器左边的开关向上拨，小车自动调整出发位置；

7、遥控器左边开关向中间拨，打开风机后出发；

8、此后具体遥控操作见遥控器操作流程。